成都市公共卫生临床医疗中心
专用打印纸及碳带调研清单
	序号
	产品名称
	参数
	计价单位
	单价报价（元）

	1
	专用色带
	1、尺寸：宽度36mm×8m白底黑字，须适配医院现有“兄弟”打印机,型号：9700PC。
	卷
	

	2
	专用标签纸1
	[bookmark: _GoBack]1、尺寸：50×30mm×200张/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	3
	专用标签纸2
	1、尺寸：48×30mm×800张/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	4
	证卡数码印专用碳带
	1、尺寸：宽110mm×长300m，类型：蜡基。
	卷
	

	5
	条码碳带
	1、尺寸：宽80mm×长300m，类型：蜡基。
	卷
	

	6
	碳带
	1、尺寸：宽110mm×长90m，类型：蜡基。
	卷
	

	7
	双胶纸1
	1、尺寸：57.5×20mm/卷，材质：双胶纸。
	卷
	

	8
	双胶纸2
	1、尺寸：57×30mm/卷，材质：双胶纸。
	卷
	

	9
	双胶纸3
	1、尺寸：44×30mm/卷，材质：双胶纸。
	卷
	

	10
	热敏纸1
	1、尺寸：57×30mm/卷，材质：热敏纸，带中心管；（消防主机专用）。
	卷
	

	11
	热敏纸2
	1、尺寸：80×80mm/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	12
	热敏纸3
	1、尺寸：80×50mm/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	13
	热敏纸4
	1、尺寸：57.5×50mm/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	14
	热敏纸5
	1、尺寸：110×20mm/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	15
	热敏纸6
	1、尺寸：57×20mm/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	16
	热敏标签纸1
	1、尺寸：70×50mm×500/张/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	17
	热敏标签纸2
	1、尺寸：50×30mm×1500/张/卷，材质：热敏纸
	卷
	

	18
	热敏标签纸3
	1、尺寸：58×30mm×100张/卷，材质：热敏纸。
	卷
	

	19
	热敏标签纸4
	1、尺寸：50×30mm×800/张/卷，材质：三防热敏纸，内径25mm，上下间距3mm。
	卷
	

	20
	两联收银纸
	1、尺寸：75×60mm/卷，材质：无碳纸，层数：2层。
	卷
	

	21
	高温灭菌打印纸
	1、尺寸：80×50mm，材质：热敏纸，适用于高温灭菌器用。
	卷
	

	22
	不干胶标签纸1
	1、尺寸：40×20mm×2200张/卷，材质：铜版纸。
	卷
	

	23
	不干胶标签纸2
	1、尺寸：50×25mm×3000张/卷，双排，材质：铜版纸。
	卷
	

	24
	不干胶标签纸3
	1、尺寸：50×70mm×600张/卷，单排，材质：铜版纸。
	卷
	

	25
	不干胶标签纸4
	尺寸：100×75mm×600张/卷，单排，材质：铜版纸。
	卷
	

	26
	高分子包药膜
	1、材质：玻璃纸。
2、规格：每卷长度≥250m，宽75mm（±5mm），带内轴，一侧轴端有定位孔。
3、厚度要求：50-60μm。
4、检测指标要求：
①微生物限度：需氧菌总数≤1000 cfu/100cm²，霉菌、酵母菌数≤100cfu/100cm²，大肠杆菌：不得检出。
②异常毒性：应无异常毒性。
③重金属：不超过百万分之一。
5、包药膜为白漆印刷61mm对折，包装膜应挺括、具有韧性。
6、包药膜尾部须为无胶裹卷。
7、包装膜一面是光面，光面与管芯接触，另一面为印刷面，印刷白漆面朝外。
8、包药膜不能曲卷或卷边，白漆面打印清晰。
9、打印要求：包装膜一半的表面可以通过热转印打印机进行每袋的信息打印，药袋上可以以简体中文打印服药信息〔包括：医院名称、病区、病房、病床、患者ID、姓名、药品厂家、条形码、二维码，及其他可定制内容），支持打印机设置不同字体、图标及打印方向。
10、封装温度要求：低温热封、在65-100℃之间，热装后包装袋可完全密封。
11、首尾贴合性保持一致，尾部贴合性不能太紧粘连在一起。
12、双折式包药膜，一面透明、一面白色高分子材料，具有易撕口。
13、包药膜可以实现物理降解。
14、包装要求：每卷包药膜单独包装，纸盒内包药膜为铝箔纸单独包装（铝箔纸内带有干燥剂），包装能见产品合格证、生产日期及批号及其他可定制内容。
	卷
	

	27
	包药机碳带
	1、包药膜配套碳带要求：长≥250m，宽75mm±5mm，与包药膜配套。
2、打印字迹清晰，不损伤分包机打印头。
3、材质：增强混合基碳带。
4、黑色，外包装：塑膜包装。
	卷
	

	28
	儿童腕带
	1、颜色：粉色。儿童腕带尺寸：25×206×0.225mm（±1mm）/条，取出后20×198×0.225mm（±1mm）/条，打印区域20×68mm。材质类型乙烯-醋酸乙烯共聚物(环保型塑胶原料)。打印方式热敏打印，打印内容支持文字、一维码、二维码、图片，条码、二维码可扫描，携带方式锁扣型，一次性使用，腕带锁扣颜色可定制，使用过程中不会脱落和松动。字迹效果要求防水、防酒精、耐磨，打印字体、二维码清晰。材质柔软、轻薄、透气、不粘皮肤，不会引起患者皮肤过敏或其他伤害。
	条
	

	29
	成人腕带
	1、颜色：根据医院要求提供。腕带尺寸：26×260×0.225mm（±1mm）/条，取出后250.5×23×0.225mm（±1mm）/条，打印区域115×23mm。材质类型乙烯-醋酸乙烯共聚物(环保型塑胶原料)。打印方式热敏打印，打印内容支持文字、一维码、二维码、图片，条码、二维码可扫描，携带方式锁扣型，一次性使用，腕带锁扣颜色可定制，使用过程中不会脱落和松动。字迹效果要求防水、防酒精、耐磨，打印字体、二维码清晰。柔软、轻薄、透气、不粘皮肤，不会引起患者皮肤过敏或其他伤害。
	条
	

	30
	不干胶标签纸5
	1、尺寸：22×20mm×2200张/卷，材质：铜版纸。
	卷
	

	31
	中药液体包装袋
	1、宽10cm，9公斤一组（2卷/组）。
2、厚度不高于0.12mm。
3、PET和PE复合膜材质（药袋为内外两层，外层为PET内层为PE复合膜材质。），需要为食用级材质，不特别要求可降解。
4、具有抗污染、抗静电和热封能力。
5、耐高温、低温、拉力强、跌落不易破损。
6、适配于甲方现有东华原医疗的中药汤剂包装机，型号：YB50-250。
	卷
	

	32
	一次性无纺布抽线袋
	1、一次性无纺布纤维材质，久泡不烂，可高温熬煮不漏。
2、袋子网格渗透，轻薄材质，中药药力易渗出。3、食品级、无异味。
4、大小≥400×300mm（长≥400mm，宽≥300mm）。5、袋口为抽线。
	个
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